Порядок установки и включения КИП-М5

1. Вставить SIM-карту, если будет использоваться GPRS
2. Установить устройство в DIN-рейку
3. Вставить SD карту, если будет вестись архив. (до 32 ГБ)
4. Установить УЗИП в DIN-рейку.
5. Подключить провода. Uпит., Упр.СКЗ, RS-485, Изм.AC 220В, Шунт, СКЗ, GSM антенну.
6. Включить питание.
7. Должны загореться светодиоды.
8. Подключить компьютер к micro USB.
9. Подключить COM порт в компьютере.
10. Запустить программу конфигурации и настроить КИП.

Функциональная работа.

1. Управление СКЗ, которые на имеют возможности управления по телемеханике.
2. Опрос счетчика электроэнергии Меркурий 206 по RS-485.
3. Считывание данных по Bluetooth.
4. Управление через SCADA.